ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
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1 Руководитель организации по оценке системы производственного контроля
.К, Ибрагимов ■ расшифровка подписи
Приложение к свидетельству о технической компетентности № 37372989.5786-2021 от «02» июня
2021 г. на 4 листах. Лист № 1
	Наименование испытываемой продукции в строительстве
	Обозначение ТИПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве
	Наименование испытаний и (или) определяемых параметров продукции в строительстве и/или строительных процессов
	Обозначение ТИПА, устанавливающего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве

	Краски: ГТрандВД- АК-108М Стандарт Супер";
2."Гранд ВД- КЧ-201М Стандарт";
З.'ТрандВД- АК-204М Профессионал";
4."ГрандВД- АК-209Г Глянец";
5."Гранд ВД- АК-210М Бархат".
	ТУВУ
1390288137.003-2008
	Отбор проб; цвет покрытия; внешний вид покрытия; маркировка; упаковка.
	ТУВУ 1390288137.003- 2008

	
	
	Массовая доля нелетучих веществ.
	ГОСТ 17537-72

	
	
	Показатель концентрации ионов водорода, pH.
	ГОСТ 28196-89

	
	
	Укрывистость высушенного покрытия.
	ГОСТ 8784-75

	
	
	Степень перетира.
	ГОСТ 31973-2013

	
	
	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)С..
	ГОСТ 19007-73

	
	
	Условная вязкость при температуре (20±0,5JC по вискозиметру ВЗ-4 с диаметром сопла 4 мм..
	ГОСТ 8420-74

	Краски: б.'ТрандВД- АК-108М Стандарт Супер";
7.'ТрандВД- АК-209Г Глянец";
8."ГрандВД- АК-210М Бархат".
	ТУВУ
1390288137.003-2008
	Стойкость пленки к статическому воздействию воды.
	ГОСТ 9.403-80

	9.Краски: "Гранд ВД-АК- 209Г Глянец".
	ТУВУ
1390288137.003-2008
	Блеск.
	ТУВУ 1390288137.003- 2008

	Шпатлевка по дереву акриловая "Гранд ВП 1 ПС: белая, береза, сосна, бук, дуб.
	ТУВУ
300260599.060-2015
	Отбор проб;
цвет покрытия;
удобонаносимость;
усадка покрытия в слое толщиной (1-3) мм; маркировка, упаковка.
	ТУВУ 300260599.060- 2015

	
	
	Внешний вид покрытия. Способность шлифоваться.
	ГОСТ 10277-90

	
	
	Степень перетира.
	ГОСТ 31973-2013

	
	
	Массовая доля нелетучих веществ.		
	ГОСТ 17537-72



ООО «ПКФ Гранд-Сервис» наименование предприятия (организации)
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Приложение к свидетельству о технической компетентности
[bookmark: bookmark0]№ 37372989.5786-2021
[bookmark: bookmark2]от «02» июня
2021 г. на 4 листах. Лист № 2
[bookmark: bookmark4]ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
[bookmark: bookmark6]системы производственного контроля
	Наименование испытываемой продукции в строительстве
	Обозначение ТИПА,	Наименование испытаний и (или)
устанавливающего тре-	определяемых параметров продукции в
бования к продукции в строительстве п/или строительных процессов строительстве
	Обозначение ТИПА, устанавливающего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве

	Шпатлевки белые: 1.ВП1ПС Гранд Ш-1 масляная;
2.ВП 1 ПС Гранд Ш-2 масляноклеевая;
З.ВП 1 ПС Гранд Ш-3 интерьерная;
4.ВП 1 ПС Гранд Ш-5 Люкс;
5.Отделочная на основе ПВА ВП1 ПС Гранд Ш-6 Универсальная.
6.НВ 1 ПС Гранд Ш-4 для окон и дверей.
	СТБ 1263-2001	Отбор проб;
Удобонаносимость;
Усадка покрытия в слое толщиной (НЗ)мм;
Маркировка;
Упаковка.
	СТБ 1263-2001

	
	Внешний вид покрытия; Способность шлифоваться.
	ГОСТ 10277-90

	
	Массовая доля нелетучих веществ.
	ГОСТ 17537-72

	
	ТУВУ
300260599.061-2016
	Степень перетира.
	ГОСТ 31973-2013

	Грунтовки: 1.ВП 1Д Гранд Пропиточная;
2.ВП1Д Гранд Укрепляющая;
З.НВП1Д Гранд Антиплесень
	СТБ 1263-2001
	Отбор проб; маркировка; упаковка
	СТБ 1263-2001

	
	
	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2JC..
	ГОСТ 19007-73

	
	
	Массовая доля нелетучих веществ.
	ГОСТ 17537-72

	
	
	Показатель концентрации ионов водорода, pH.
	ГОСТ 28196-89

	Лак "Гранд ВД-АК": бесцветный, сосна, дуб, орех, красное дерево.
	ТУВУ 390288137.021- 2008
	Отбор проб;
внешний вид лака;
цвет покрытия;
внешний вид покрытия;
массовая доля нелетучих веществ;
показатель концентрации ионов водорода;
время высыхания до степени 3 при температуре
(20±2)°С;
условная вязкость при температуре (20±0,5) °C по вискозиметру ВЗ-4 с диаметром сопла 4мм;
стойкость покрытия к статическому воздействию
В0ДЫ’
маркировка, упаковка^	'VX-
	ТУВУ 390288137.021- 2008



ООО «ПКФ Гранд-Сервис» наименование предприятия (организации)
Руководитель организации по оценке • системы производственного контроля
[bookmark: bookmark8]Н.К. Ибрагимов
расшифровка подписи
[image: ]













































2021 г. на 4 листах. Лист № 3
ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля
ООО «ПКФ
Приложение к свидетельству о технической компетентности № 37372989.5786-2021 от « 02» июня
наименование предприятия (организации)
ТУ BY 390288137.020- 2006
Наименование испытываемой продукции в строительстве
Обозначение ТИПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве
Наименование испытаний и (или) определяемых параметров продукции в строительстве и/или строительных процессов
Морилка
"Гранд": сосна, I ; орех, красное дерево, дуб.
Отбор проб;
внешний вид;
цвет покрытия;
показатель концентрации ионов водорода;
массовая доля нелетучих веществ;
маркировка, упаковка.	
Обозначение ТИПА, устанавливающего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве ТУВУ 390288137.020- 2006
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ТУ BY 300260599.039- 2010
Отбор проб;
цвет клея;
внешний вид клея;
текучесть при массе груза 100г;
маркировка, упаковка.
Массовая доля нелетучих веществ.
	ТУВУ 390288137.004- 2009
ГОСТ 17537-72
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Краска воднодисперсионная металлизированная «Эталон» ВД-АК- 212 серебряная
	Отбор проб;
цвет покрытия;
внешний вид покрытия;
массовая доля нелетучих веществ; укрывистость высушенной пленки; маркировка, упаковка.
	ТУВУ 300260599.039- 2010

	Показатель концентрации ионов водорода.
	ГОСТ 28196-89

	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °C.
	ГОСТ 19007-73

	Условная вязкость при температуре (20±0,5) °C по вискозиметру ВЗ-4 с диаметром сопла 4мм.
	ГОСТ 8420-74

	Стойкость покрытия к статическому воздействию ВОДЫ.
. . ...	удлуй-Х'..	
	ГОСТ 9.403-80
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Приложение к свидетельству о технической компетентности № 37372989.5786-2021	
от «02» ИЮНЯ 2021 г. на 4 листах. Лист№ 4
[bookmark: bookmark12]ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
[bookmark: bookmark14]системы производственного контроля
	Наименование испытываемой продукции в строительстве
	Обозначение ТИПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве
	Наименование испытаний и (или) определяемых параметров продукции в строительстве и/или строительных процессов
	Обозначение ТИПА, устанавливающего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве

	Смесь гипсовая строительная
	ТУ BY 300260599.044-2011
	Отбор проб;
внешний вид, цвет;
маркировка, упаковка.
	ТУВУ
300260599.044-2011

	
	
	Насыпная плотность; влажность.
	ГОСТ 8735-88

	1 .Побелка сухая меловая.
2 .Побелка сухая известковая.
	ЧУ BY 300260599.045- 2011
	Отбор проб;
внешний вид, цвет;
укрывистость высушенной пленки; маркировка, упаковка.
	ТУВУ 300260599.045- 2011

	
	
	Насыпная плотность; влажность.
	ГОСТ 8735-88
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