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Область технической компетентности системы производственного контроля 

	Республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог «Минскавтодор-Центр»
Отдел проектно-сметных работ




	1
	2
	3
	4



	1 Земляные работы
	СП 5.01.02-2023
	Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов;
Насыпи и обратные засыпки.
	СП 5.01.02-2023

	2 Автомобильные дороги 
	ТКП 059.1-2020

	Сооружение земляного полотна:
Положение оси дороги в плане; 
Высотные отметки; 
Толщина снимаемого слоя растительного грунта; 
Толщина слоя отсыпки растительного грунта на откосах; 
Коэффициент уплотнения грунта в основании, каждом слое насыпи и на обочинах, в конусах и насыпях за устоями мостовых сооружений; 
Расстояние между осью и бровкой насыпи; 
Поперечный уклон поверхности земляного полотна и обочин; 
Крутизна откосов насыпей и выемок; 
Влажность грунта;
Однородность грунта, отсыпаемого в слои насыпи и на обочины; 
Размер и содержание мерзлых комьев в отсыпаемом грунте; 
Качество очистки нижележащего слоя от снега и льда;
Поперечные размеры кюветов, нагорных и других канав;  
Глубина канав и кюветов; 
Поперечные размеры дренажей; 
Продольные уклоны канав и дренажей; 
Поперечные уклоны обочин;
Ширина берм;
Толщина укрепления обочин. 
Устройство дополнительных слоев основания: 
Ширина песчаного слоя; 
Толщина песчаного слоя; 
Поперечный уклон поверхности слоя; 
Коэффициент фильтрации песка дренирующего слоя; 
Коэффициент уплотнения песчаного слоя; 
Влажность песчаного грунта при уплотнении.
	ТКП 059.1-2020
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	Наименование работ (услуг) в строительстве, строительных материалов, строительных изделий и
строительных конструкций
	Обозначение технического нормативного правового акта, устанавливающего требования к выполнению работ (оказанию услуг) в строительстве, к строительным материалам, строительным изделиям и строительным конструкциям
	Наименование вида работ (услуг) в строительстве;
испытаний и (или) определяемых параметров

	Обозначение
технического нормативного правового акта, устанавливающего методы проведения испытаний,
контроля

	1
	2
	3
	4
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	ТКП 059.1-2020

	Устройство щебеночных, гравийных оснований и покрытий: 
Высотные отметки по оси дороги; 
Ширина основания и покрытия; 
Толщина слоя;
Ровность;
Качество уплотнения. Ровность поверхности; 
Поперечный уклон;
Влажность щебня и щебеночной смеси; 
Окончание процесса уплотнения слоя; 
Устройство асфальтобетонных оснований и покрытий: 
Высотные отметки по оси дороги; 
Ширина слоя;
Толщина слоя; 
Ровность поверхности; 
Поперечный уклон; 
Ровность в продольном направлении при измерении методом профилирования (IRI); 
Температура битума, минеральных материалов и готовой смеси на АБЗ;
Температура смеси на месте укладки; 
Качество поперечных и продольных сопряжений укладываемых слоев; 
Прочность сцепления слоев;
Коэффициент сцепления прибором ударного действия типа ППК
Шероховатость поверхности покрытия;
Коэффициент уплотнения конструктивных слоев. 
Обустройство дорог:
Разметка центров котлованов и скважин под элементы обстановки; 
Точность установки стоек и столбиков в плане; 
Глубина ям и скважин под стойки и столбики; 
Высота установки ограждений, знаков, сигнальных столбиков и других элементов обстановки; 
Устройство присыпных берм, грунтовых валов.
Дорожные знаки и информационные табло
Расположение стоек дорожных знаков и табло; 
Расположение вертикальных осей симметрии знаков и осей симметрии стоек; 
Расстояние от края знака до края проезжей части или бровки земляного полотна;
Высота нижней кромки щита знака на каждый метр ширины шага. 
Дорожные ограждения
Ширина стоек 
Высота стоек дорожных ограждений относительно уровня поверхности обочин, проезжей части или разделительной полосы в месте их установки или кромки проезжей части; 
Поперечное расположение стоек дорожных ограждений от бровки земляного полотна или края проезжей части; 
	ТКП 059.1-2020
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	ТКП 059.1-2020















ТКП 658-2021


















	Отклонение верха стоек относительно продольной оси ограждения; 
Волнистость линии ограждения в плане на длине 10 м; 
Момент затяжки болтовых соединений.
Сигнальные столбики
Расположение сигнальных столбиков и тумб.
Остановочные пункты (остановки общественного пассажирского транспорта; остановочные и посадочные площадки; остановочные павильоны; площадки отдыха; обзорные площадки; площадки для стоянки автотранспортных средств
Возвышение посадочной площадки над остановочной площадкой
Искусственные неровности 
Угол наезда на искусственную неровность; 
Размеры элементов искусственной неровности
Устройство поверхностной обработки:
Соответствие схемы организации движения и ограждения мест производства работ
Качество подготовки покрытия (отсутствие дефектов, пыли и грязи, подгрунтовок); 
Температура окружающего воздуха и покрытия; 
Температура вяжущего; 
Равномерность распределения вяжущего материала, чистота и равномерность распределения щебня; 
Качество продольных и поперечных стыков
Схема и режим уплотнения
Степень уплотнения; 
Ровность отсечения на участках сопряжения с существующим покрытием;
Ширина распределения и ровность кромки;
Сплошность, ровность продольных и поперечных стыков, ровность внешних кромок, ровность поперечных отсечений границ работ
Шероховатость покрытия
Плотность распределения щебня
Глубина впадин
Отклонение фактической ширины устроенной поверхностной обработки от проектной
Удаление незакрепившегося щебня 
 
	ТКП 059.1-2020















ТКП 658-2021



















	3 Устройство мостов и труб
	СП 3.03.02-2021; 
СН 1.03.02-2019
	Геодезические работы: п. 6.1 – п. 6.3; 
Арматурные работы: п. 8.1 – п. 8.5; 
Бетонные работы: п. 9.1 – п. 9.7, п. 9.9 – п. 9.12; 
Бетонирование монолитных конструкций: п. 10.2 – п. 10.4; 
Устройство железобетонных труб: п. 15.1 – п. 15.8; 
Опалубочные работы: п. 26.1 – п. 26.3; 
Засыпка водопропускных труб и устоев мостов: п. 30.1 – п. 30.8, п 30.8.1 – 30.8.5; 
Укрепительные работы: п. 31.1 – п. 31.3, п. 31.5.
	СТБ 2158-2011
СТБ 1545-2005
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	4 Благоустройство территорий. 
	СП 3.02.09-2025; 
СП 3.02.10-2025

	Сооружение земляного полотна: п. 5.1; 
Устройство слоев основания: п. 5.2; 
Установка бортового камня: п. 5.3; 
Устройство сборного покрытия из плит тротуарных: 
п. 5.4
Устройство асфальтобетонных и цементобетонных покрытий, п.5.5
Контроль качества работ при озеленении территорий: п.6.1 – п.6.4 
Контроль качества работ при устройстве оград, п.7
Изготовление образцов-кубиков бетона на строительной площадке
	СП 1.03.17-2025
ГОСТ 26433.2-94
ГОСТ 1545-2005
ГОСТ 10180-2012


	5. Улицы населенных пунктов
	СН 3.03.06-2022

	Расстояние между линиями регулирования застройки, а при их отсутствии — между границей наземной (подземной) части здания, сооружения и красными линиями для проектируемой застройки;
Поперечный профиль:
 Элементы плана и профиля;
Поперечный уклон покрытия, ‰: - а/б и ц/ б - сборные из бетонных и ж/б плит- щебеночные и гравийные;
Минимальная ширина боковой разделительной полосы.
План и продольный профиль: 
Минимальная длина переходной кривой;
Наименьший продольный уклон на улицах со стоком поверхностных вод, осуществляемым по лоткам вдоль проезжей части;
Тротуары, пешеходные улицы и дорожки:
Ширина тротуаров, пешеходной части, технического тротуара;
Уклон пешеходного подхода при спуске к проезжей части;
Ширина берм; 
Продольные уклоны тротуаров;
Поперечный уклон тротуаров;
Высота, ширина ступеней лестницы;
Минимальная ширина наземных пешеходных переходов;
Расстояния между пешеходными переходами в разных уровнях;
Размер полосы движения и площадок на пешеходных дорожках, на которых могут находиться инвалиды-колясочники и взрослые с детскими колясками;
Инфраструктура для велосипедного движения: 
Ширина разделительной зоны;
Минимальная ширина велополосы велосипедной дорожки; 
Продольный уклон велосипедных дорожек;
Остановочные пункты маршрутных транспортных средств;
Расстояние между остановочными пунктами маршрутных транспортных средств;
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.2-89
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	Расстояние от ближайшей границы наземного пешеходного перехода или входа в подземные пешеходные переходы до ближайшего края посадочной площадки остановочного пункта;
Ширина рефюжей;
Автомобильные стоянки и парковки:
Высота бортовых камней в пределах территории автостоянок и парковок;
Ширина проезда для легковых автомобилей в районе мест стоянки;
Ширина проезда для грузовых автомобилей и автобусов в районе мест стоянки;
Пересечения и примыкания (транспортные узлы):
Расстояние между перекрестками улиц;
Радиус закругления на перекрестке;
Продольные уклоны на съездах на прямых участках;
Ширина проезжей части однополосных съездов без 
бортовых ограждений на всем их протяжении;
Ширина обочин с внутренней стороны закруглений;
Ширина обочин с внешней стороны закруглений;
Ширина проезжей части однополосных съездов при устройстве бортовых ограждений на всем их 
протяжении;
Минимальный радиус вертикальной кривой;
Земляное полотно:
Возвышение низа дорожной одежды над уровнем грунтовых вод для, м, не менее:
- песка среднего и мелкого, супеси легкой крупной;
- песка пылеватого, супеси легкой;
- супеси пылеватой и тяжелой пылеватой, суглинка 
легкого, легкого пылеватого и тяжелого пылеватого;
- суглинка тяжелого, глины 
Поперечный уклон;
Уплотнение грунта;
Дорожная одежда: 
Тип, геометрические размеры дорожной одежды;
Системы и устройства водоотведения;
Наименьший уклон;
Расстояние между дождеприемниками.
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	1. Нанесение дорожной разметки
	СН 3.03.06-2022
ТКП 059.1-2020
ТКП 124-2008
ТКП 452-2018
	Температура воздуха и покрытия; 
Качество подготовки и очистки дорожного покрытия;
Толщина нанесения линий и знаков разметки; 
Равномерность распределения краски и стеклошариков
Ширина линий разметки; 
Прямолинейность краев линий разметки; 
Соответствие нанесенных линий и знаков разметки проектному положению; 
Линейные размеры горизонтальной и вертикальной дорожной разметки.
	ТКП 059.1-2020
ТКП 234-2009
СТБ 1231-2000
СТБ 1520-2023
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	1. Геодезическая разбивочная основа для строительства
	СН 1.03.02-2019
	Знаки разбивочной сети строительной площадки:
Плановые (осевые) знаки внешней разбивочной сети здания в количестве не менее четырех на каждую ось, в том числе знаки, определяющие точки пересечения основных разбивочных осей всех углов здания;
Плановые (осевые) знаки линейных сооружений, определяющие ось, начало, конец трассы, колодцы (камеры), закрепленные на прямых участках и на углах поворота трассы;
Нивелирные реперы по границам и внутри застраиваемой территории — у каждого здания, вдоль осей инженерных сетей; 
Детальная разбивка осей;
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-84

	2. Геодезические работы при прокладке трасс инженерных сетей и подземных инженерных коммуникаций
	СН 1.03.02-2019
	Вынос в натуру трасс инженерных сетей и подземных инженерных коммуникаций;
Точность разбивки осей прокладки инженерных сетей
проектный уклон дна траншеи;
Отклонение от прямолинейности в вертикальной или 
горизонтальной плоскости трубопроводов;
Отклонение отметок лотков от проектного положения;
Глубина прокладки кабеля;
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-84

	3. Геодезические исполнительные съемки


	СН 1.03.02-2019
	Зазоры между элементами, длины площадок опирания монтируемых элементов, несоосность элементов или несовпадения поверхностей, невертикальность, а также правильность положения закладных деталей;
Исполнительная съёмка земляных сооружений бровки котлованов, траншей, границы планировочных 
оформляющих плоскостей;
Исполнительная съемка оснований фундаментов;
Исполнительная съемка при возведении каркасных зданий: планово-высотное положение колонн, ригелей, распорных плит, диафрагм жесткости, ферм; 
размеры площадок опирания несущих элементов; 
регламентируемые зазоры между элементами; 
горизонтальность площадок опирания несущих элементов, ограждающих конструкций и наружных стен;
Исполнительная съемка отметки элементов пола: оснований, подстилающих слоев, стяжек, сборных 
элементов;
Исполнительная съемка подземных инженерных сетей;
Исполнительная съемка деревянных конструкций: 
в размерах несущих конструкций по длине, высоте, в расстояниях между их осями; в смещениях вертикали; центров опорных узлов от центров опорных площадок; 
в глубине врубок; в размерах поперечных смещений.
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