	
	
Приложение №1 от 24.06.2026
к свидетельству о технической компетентности   

	
	системы производственного контроля

	
	№ 373729895000.7309-2026

	
	всего листов 
	1
	, лист №
	1

	Область технической компетентности системы производственного контроля

	Филиала «Дорожно-эксплуатационное управление №64 »



	Наименование работ (услуг) в строительстве, строительных материалов, строительных изделий и строительных конструкций
	Обозначение технического
нормативного правового
акта, устанавливающего
требования к выполнению
работ (оказанию услуг) в строительстве, к строительным материалам, строительным изделиям и строительным
конструкциям
	Наименование вида работ (услуг) в строительстве; испытаний и (или) определяемых параметров
	Обозначение
технического
нормативного
правого акта,
устанавливающего
методы 
проведения
испытаний,
контроля



	Эмульсии 
битумные
катионные 
	СТБ 1245-2015
	Отбор проб;
определение содержания остаточного вяжущего (метод 1);
однородность по остатку на сите 063;
коэффициент распада;
однородность по остатку на сите 063 при хранении свыше 7 суток.
 устойчивости к расслоению при хранении свыше 1 суток;
условная вязкость по вискозиметру .

	СТБ 1245-2015

	
	
	Адгезия к щебню (метод А).
	ГОСТ 11508-74

	
	
	Испытания остаточного вяжущего, выделенного из эмульсии: глубина проникания иглы при 25С
	ГОСТ 11501-78

	
	
	Температура размягчения по кольцу и шару.
	ГОСТ 11506-73

	Песок для строительных работ
	ГОСТ 8736-2014
ГОСТ 8736-2025 С 01.09.2026
	Отбор проб;
зерновой состав и модуль крупности;
содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания); 
влажность; 
насыпная плотность ;
содержание глины в комках 
	ГОСТ 8735-88

	
Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ

	 ГОСТ 8267-93
  СТБ 1311-2002
	Отбор проб;
зерновой состав;
содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания);
содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы;
насыпная плотность;
содержание зерен слабых пород;
морозостойкость;
содержание зерен кубовидной формы;
содержание глины в комках;
содержание дробленых зерен в щебне из гравия;
влажность.
	ГОСТ 8269.0-97
СТБ 1311-2002

	

Смеси 
щебеночно- гравийно-
песчаные
	СТБ 2318-2025
	Отбор проб; 
зерновой состав;
влажность.  
содержание пылевидных и глинистых частиц;
содержание глины в комках;
водостойкость;
коэффициент фильтрации готовых смесей;
насыпная плотность.
	ГОСТ 8269.0-97
ГОСТ 8735-88
СТБ 2318-2025


	Смеси песчано-гравийные
	ГОСТ 23735-2014
	Отбор проб;
зерновой состав;
содержание пылевидных и глинистых частиц;
содержание глины в комках;
насыпная плотность.

	ГОСТ 8269.0-97
ГОСТ 8735-88


	Отсев из материалов дробления горных пород
	ТУ BY 200161167.003-2010

	Отбор проб;
зерновой состав и модуль крупности;
содержание пылевидных и глинистых частиц; 
влажность; 
насыпная плотность ;
содержание глины в комках .
	ГОСТ 8735-88

	Минеральный порошок для асфальтобетонных смесей
	ГОСТ 16557-2005
	Отбор проб;
Зерновой состав;
Истинная плотность;
Гидрофобность активированного порошка;
Влажность.
	ГОСТ 16557-2005

	Смеси органлминераль-ные ремонтные
	СТБ 2175-2025
	Отбор проб;
Изготовление образцов;
Средняя плотность;
Водонасыщение;
Набухание;
предел прочности асфальтобетона при сжатии при  температуре 0̊ С;
коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде;
слеживаемость;
состав смеси (метод выжигания).



	СТБ 1115-2-13

	Битумы дорожные
	СТБ EN 12591-2010

	Отбор проб;

	СТБ EN 58-2014

	
	
	Глубина проникания иглы при 25ºС и 0ºС;
	ГОСТ EN 1426-2017

	
	
	Температура размягчения по кольцу и шару.
	ГОСТ EN 1427-2017

	
	
	Индекс пенетрации
	СТБ EN 12591-2010

	Битумы нефтяные дорожные
	 ГОСТ 22245-90
   СТБ 1062-97
	Отбор проб.
	ГОСТ 2517-2012

	
	
	Глубина проникания иглы при  0ºС и 25ºС;
	ГОСТ 11501-78

	
	
	Температура размягчения по кольцу и шару
	ГОСТ 11506-73

	
	
	Коэффициент сцепления битума с гранитным щебнем.
	СТБ 1062- 97

	
	
	Индекс пенетрации
	ГОСТ 22245-90

	Материалы противогололед-ные
	СТБ 1158-2013
	Отбор проб;   
содержание растворимых химических противогололедных и других реагентов;
содержание зерен противогололедного материала;
модуль крупности нерастворимых частиц;
содержание пылевидных и глинистых частиц;
слеживаемость;
защитный эффект против коррозии стали;
плавящая способность;
насыпная плотность;
влажность;
массовая доля сульфат-ионов;
проникающая способность противогололедного реагента;
кинетика плявящей способности противогололедного материала;
кинетика проникающей способности противогололедного материала.

	СТБ 1158-2013
 ГОСТ 8735-88
ГОСТ 8269.0-97

	Смеси асфальтобетон-ные дорожные, аэродромные и асфальтобетон

	СТБ 1033-2016

	Отбор проб;
изготовление образцов;
однородность смеси;
температура готовой смеси;
состав асфальтобетонной смеси ускоренным методом (расчетный метод, метод выжигания); 
средняя плотность  асфальтобетона;
средняя плотность  минеральной части   асфальтобетона;
истинная плотность минеральной части  смеси и асфальтобетона (расчетный метод);
истинная плотность (удельный вес) смеси и асфальтобетона (расчетный  и пикнометрический метод);
пористость минеральной части (остова) асфальтобетона;
остаточная пористость асфальтобетона;
набухание асфальтобетона;
водонасыщение асфальтобетона;
предел прочности асфальтобетона при сжатии при  температуре 50̊ С и 20̊ С;
предел прочности асфальтобетона при растяжении при температуре 0̊̊ С;
предел прочности при сдвиге при температуре 50̊ С;
коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде после 14 и 28 суток;
сцепление битума с поверхностью минеральной части асфальтобетонной смеси;
сцепление битума с поверхностью минеральной части, асфальтобетонной смеси;
содержание битума: расчетный метод, выжигание;
зерновой состав минеральной части, смеси;
однородность смеси по коэффициенту  вариации;
коэффициент морозостойкости;
степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях.
	СТБ 1115-2013


	Асфальтограну-лят
	СТБ 1705-2015
	Отбор проб;
зерновой состав;
содержание пылевидных и глинистых частиц;
насыпная плотность.
	ГОСТ 8269.0-97
ГОСТ 8735-88


	
	
	Содержание  органического вяжущего в составе асфальтогрнулята (метод выжигания).
	СТБ 1115-2013

	Грунты


	СП 5.01.04-2025

	Отбор  проб.

	ГОСТ 12071-2014


	
	
	Гранулометрический  состав .
	ГОСТ 12536-2014

	
	
	Влажность грунта (метод режущего кольца).
	ГОСТ 5180-2025

	
	
	Коэффициент фильтрации .
	ГОСТ 25584-2023

	
	
	Коэффициент уплотнения (метод динамического зондирования ).
	СТБ 1377-2003


	Смеси бетонные
	СТБ 1035-96
	Отбор проб;
Подвижность смеси.
	СТБ 1545-2005


	Автомобильные дороги 
[bookmark: _GoBack]
	ТКП 059.1-2020
ТКП 028-2017
ТКП 094-2021
	Сооружение земляного полотна.
Устройство дорожных одежд:
дополнительные слои оснований;
щебеночные, гравийные, шлаковые основания и покрытия;
основания и покрытия из грунтов и каменных материалов, укрепленных гидравлическими вяжущими материалами;
основания и покрытия из щебня, щебеночных и гравийных смесей, обработанных органическими вяжущими материалами;
асфальтобетонные покрытия и основания из горячих и теплых смесей; 
цементобетонные покрытия и основания;
Устройство защитных слоев.
Обустройство дороги.
	ТКП 059.1-2020
ТКП 094-2021
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94


	
	
	Адгезия вяжущего к щебню.
	ГОСТ 11508-74

	
	
	Твердость верхнего слоя;
Толщина слоя неуплотненного материала;
Плотность распределения щебня.
	ТКП 094-2021

	
	
	Шероховатость покрытия (метод «песчаное пятно»).
	СТБ 1566-2005

	Содержание автомобильных дорог
	ТКП 366-2021

	Содержание полосы отвода, земляного полотна и водоотвода;
содержание дорожной одежды;
содержание инженерного оборудования и элементов обустройства автомобильных дорог.
	ТКП 366-2021
ГОСТ 26433.2-94


	Зимнее содержание автомобильных дорог
	ТКП 100-2024
	Подготовительные работы;
защита автомобильных дорог от снежных заносов;
работы по снегоочистке;
профилактика образования зимней скользкости;
применение противогололедных материалов для ликвидации зимней скользкости;
зимнее содержание искусственных сооружений.
	ТКП 100-2024
СТБ 1158-2013



	
Заместитель генерального директора
по оценке соответствия         
	

	
М.П.
	Э.Э. Шатило

	
	личная подпись
	
	расшифровка подписи
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  Заместитель генерального директора   по оценке соответствия                 М.П.  Э.Э. Шатило  

 личная подпись   расшифровка подписи  

 

Эмульсии    битумные   катионные   СТБ 1245 - 2015  Отбор проб;   определение содержания остаточного  вяжущего   ( метод 1 ) ;   однородность по остатку на сите 063;   коэффициент распада;   однородность по остатку на сите 063 при  хранении свыше 7 суток.     устойчивости к расслоению при хранении  свыше 1   суток;   условная вя зкость по в и скозиметру  .    СТБ 1245 - 2015  

Адгезия к щебню  (метод А).  ГОСТ 11508 - 74  

Испытания остаточного вяжущего,  выделенного из эмульсии: глубина  проникания иглы при 25С  ГОСТ 11501 - 78  

Температура размягчения по кольцу и шару.  ГОСТ 11506 - 73  

Песок для  строительных  работ  ГОСТ 8736 - 2014   ГОСТ 8736 - 2025 С  01.09.2026  Отбор проб;   зерновой состав и модуль крупности;   содержание пылевидных и глинистых  частиц (метод мокрого просеивания);    влажность;    насыпная плотность ;   содержание глины в комках   ГОСТ 8735 - 88  

Щебень и гравий  из плотных  горных пород  для  строительных  работ      ГОСТ 8267 - 93      СТБ 1311 - 2002  Отбор проб;   зерновой состав;   содержание пылевидных и глинистых  частиц (метод отмучивания);   содержание зерен пластинчатой  (лещадной) и игловатой формы;   насыпная плотность;   содержание зерен слабых пород;   морозостойкость;   содержание зерен кубовидной формы;   содержание глины в комках;   содержание дробленых зерен в щебне из  гравия;   влажность.  ГОСТ 8269.0 - 97   СТБ   1311 - 2002  

