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ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
производственного контроля
ЗАО «РАР-Групп»
наименование организации
	Наименование испытываемой продукции в строительстве
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве
	Наименование испытаний  и (или) определяемых параметров продукции в строительстве
	Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний продукции в строительстве



	[bookmark: _GoBack]Изделия железобетонные малых архитектурных форм 
	СТБ 1238-2000
	Отбор проб и изготовление образцов 
	ГОСТ 13015.1-81
СТБ 1545-2005, п.4

	
	
	Определение прочности бетона изделий на сжатие
	ГОСТ 10180-2012,  п. 7.2
ГОСТ 18105-2010

	
	
	Определение отклонений от:
- линейных размеров
- прямолинейности;
- перпендикулярности;
- равенства длин диагоналей;
- ширины раскрытия трещин;
- внешнего вида и качества поверхности
	ГОСТ 26433.0-85, 
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Определение действительных отклонений линейных размеров сварных арматурных и закладных изделий
	ГОСТ 10922-2012,  п. 5.3

	
	
	Наличие антикоррозионного покрытия
	СТБ 1238-2000, п. 6.8

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры
	ГОСТ 17625, ГОСТ 22904

	
	
	Маркировка
	 СТБ 1238-2000, 4.8

	Изделия оград железобетонные
	СТБ 1236-2000
	Отбор проб и изготовление образцов 
	ГОСТ 13015.1-81
СТБ 1545-2005, п.4

	
	
	Определение прочности бетона изделий на сжатие
	ГОСТ 10180-2012,  п. 7.2
ГОСТ 18105-2010

	
	
	Определение отклонений от:
- линейных размеров
- прямолинейности;
- перпендикулярности;
- равенства длин диагоналей;
- ширины раскрытия трещин;
- внешнего вида и качество поверхности
	ГОСТ 26433.0-85, 
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Определение действительных отклонений линейных размеров сварных арматурных и закладных изделий
	ГОСТ 10922-2012,  п. 5.3

	
	
	Наличие антикоррозионного покрытия
	СТБ 1236-2000, п. 6.8

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры
	ГОСТ 17625, ГОСТ 22904

	
	
	Маркировка
	СТБ 1236-2000, 4.8

	Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог
	СТБ 1071-2007
	Отбор образцов

	ГОСТ 13015.1-81
СТБ 1545-2005, п.4

	
	
	Определение прочности бетона изделий на сжатие
	ГОСТ 10180-2012,  п. 7.2
ГОСТ 18105-2010

	
	
	Определение отклонений от:
- линейных размеров
- прямолинейности;
- перпендикулярности;
- равенства длин диагоналей;
- ширины раскрытия трещин;
- внешнего вида и качество поверхности
	ГОСТ 26433.0-85, 
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Определение действительных отклонений линейных размеров сварных арматурных и закладных изделий
	ГОСТ 10922-2012,  п. 5.3

	
	
	Наличие антикоррозионного покрытия концов напрягаемой арматуры 
	ГОСТ  13015.1

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры
	ГОСТ 17625, ГОСТ 22904

	Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог
	СТБ 1071-2007
	Определение водопоглощения бетона
	ГОСТ 12730.3-78

	
	
	Объем вовлеченного воздуха в бетонной смеси 
	СТБ 1545

	
	
	Маркировка
	СТБ 1071-2007, п. 4.11

	
	
	Упаковка
	СТБ 1071-2007, п. 4.12

	Изделия железобетонные для коммуникационных тоннелей и каналов
	СТБ 1109-98
	Отбор образцов

	ГОСТ 13015.1-81
СТБ 1545-2005, п.4

	
	
	Определение прочности бетона изделий на сжатие
	ГОСТ 10180-2012,  п. 7.2
ГОСТ 18105-2010

	
	
	Определение отклонений от:
- линейных размеров
- прямолинейности;
- перпендикулярности;
- разности длин диагоналей;
- ширины раскрытия трещин;
- внешнего вида и качества поверхности
	ГОСТ 26433.0-85, 
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры
	ГОСТ 22904-93

	
	
	Определение действительных отклонений линейных размеров сварных арматурных и закладных изделий
	ГОСТ 10922-2012,  п. 5.3

	
	
	Комплектность
	СТБ 1109-98, п. 4.9

	
	
	Маркировка
	СТБ 1109-98, п. 4.10

	Плиты парапетные и карнизные железобетонные для зданий
	СТБ 1235-2000
	Отбор образцов

	ГОСТ 13015.1-81
СТБ 1545-2005, п.4

	
	
	Определение прочности бетона изделий на сжатие
	ГОСТ 10180-2012,  п. 7.2
ГОСТ 18105-2010

	
	
	Определение отклонений от:
- линейных размеров
- прямолинейности;
- плоскостности;
- ширины раскрытия усадочных и технических  трещин;
- внешнего вида и качества поверхности;
- качеству выполнения гидрофобизации
	ГОСТ 26433.0-85, 
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры
	ГОСТ 22904-93

	
	
	Определение действительных отклонений линейных размеров сварных арматурных и закладных изделий
	ГОСТ 10922-2012,  п. 5.3

	
	
	Маркировка
	СТБ 1109-98, п. 4.8

	Конструкциии и изделия бетонные и железобетонные
	ГОСТ 13015.0-83
ТНПА на продукцию
	Отбор образцов

	ГОСТ 13015.1-81
СТБ 1545-2005, п.4

	
	
	Определение прочности бетона изделий на сжатие
	ГОСТ 10180-2012,  п. 7.2
ГОСТ 18105-2010

	
	
	Определение отклонений от:
- линейных размеров
- прямолинейности;
- перпендикулярности;
- равенства длин диагоналей;
- ширины раскрытия трещин;
- внешнего вида и качества поверхности     
	ГОСТ 26433.0-85, 
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры
	ГОСТ 22904-93

	Конструкциии и изделия бетонные и железобетонные
	ГОСТ 13015.0-83
ТНПА на продукцию
	Определение водопоглощения бетона
	ГОСТ 12730.3-78

	
	
	Маркировка
	ГОСТ 13015.0-83

	Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей
	ГОСТ 8020-2016

	Отбор образцов

	ГОСТ 13015.1-81
СТБ 1545-2005, п.4

	
	
	Определение прочности бетона изделий на сжатие
	ГОСТ 10180-2012,  п. 7.2
ГОСТ 18105-2010

	
	
	Определение отклонений от:
- линейных размеров
- плоскостности  (при  измерении  от  прилегающей  плоскости);
- прямолинейности  (при измерении на всей длине) 
- перпендикулярности;
- ширины раскрытия усадочных трещин;
- внешнего вида и качества поверхности     
	ГОСТ 26433.0-85, 
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры
	ГОСТ 22904-93

	
	
	Определение действительных отклонений линейных размеров сварных арматурных и закладных изделий
	ГОСТ 10922-2012,  п. 5.3

	
	
	Маркировка
	ГОСТ 8020-2016

	Ступени бетонные и железобетонные
	ГОСТ 8717-2016
	Отбор образцов

	ГОСТ 13015.1-81
СТБ 1545-2005, п.4

	
	
	Определение прочности бетона изделий на сжатие
	ГОСТ 10180-2012,  п. 7.2
ГОСТ 18105-2010

	
	
	Средняя плотность бетона
	ГОСТ 12730,0
ГОСТ 12730.1

	
	
	Определение отклонений от:
- линейных размеров
- прямолинейности;
- ширины раскрытия усадочных трещин;
- внешнего вида и качества поверхности
	ГОСТ 26433.0-85, 
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до арматуры
	ГОСТ 22904-93

	
	
	Определение действительных отклонений линейных размеров сварных арматурных и закладных изделий
	ГОСТ 10922-2012,  п. 5.3

	
	
	Маркировка
	ГОСТ 8717-2016, п. 8.1




Руководитель организации 
по оценке системы 	
производственного контроля

							                             О.Н.Лешкевич       .
			М.П.        А.И.Жизневский
		
