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	1 Земляные работы
	СП 5.01.02-2023
	Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов;
Насыпи и обратные засыпки.
	СП 5.01.02-2023

	2 Автомобильные дороги 
	ТКП 059.1-2020

	Сооружение земляного полотна:
Положение оси дороги в плане; 
Высотные отметки; 
Толщина снимаемого слоя растительного грунта; 
Толщина слоя отсыпки растительного грунта на откосах; 
Коэффициент уплотнения грунта в основании, каждом слое насыпи и на обочинах, в конусах и насыпях за устоями мостовых сооружений; 
Расстояние между осью и бровкой насыпи; 
Поперечный уклон поверхности земляного полотна и обочин; 
Крутизна откосов насыпей и выемок; 
Влажность грунта;
Однородность грунта, отсыпаемого в слои насыпи и на обочины; 
Размер и содержание мерзлых комьев в отсыпаемом грунте; 
Качество очистки нижележащего слоя от снега и льда;
Поперечные размеры кюветов, нагорных и других канав;  
Глубина канав и кюветов; 
Поперечные размеры дренажей; 
Продольные уклоны канав и дренажей; 
Поперечные уклоны обочин;
Ширина берм;
Толщина укрепления обочин. 
Устройство дополнительных слоев основания: 
Ширина песчаного слоя; 
Толщина песчаного слоя; 
Поперечный уклон поверхности слоя; 
Коэффициент фильтрации песка дренирующего слоя; 
Коэффициент уплотнения песчаного слоя; 
Влажность песчаного грунта при уплотнении.
 
	ТКП 059.1-2020
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	Наименование работ (услуг) в строительстве, строительных материалов, строительных изделий и
строительных конструкций
	Обозначение технического нормативного правового акта, устанавливающего требования к выполнению работ (оказанию услуг) в строительстве, к строительным материалам, строительным изделиям и строительным конструкциям
	Наименование вида работ (услуг) в строительстве;
испытаний и (или) определяемых параметров

	Обозначение
технического нормативного правового акта, устанавливающего методы проведения испытаний,
контроля

	1
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	4






	Заместитель директора             

                                                          М.П.

	Е.В.Рокало




	
	ТКП 059.1-2020

	Устройство щебеночных, гравийных оснований и покрытий: 
Высотные отметки по оси дороги; 
Ширина основания и покрытия; 
Толщина слоя;
Ровность;
Качество уплотнения. Ровность поверхности; 
Поперечный уклон;
Влажность щебня и щебеночной смеси; 
Окончание процесса уплотнения слоя; 
Устройство асфальтобетонных оснований и покрытий: 
Высотные отметки по оси дороги; 
Ширина слоя;
Толщина слоя; 
Ровность поверхности; 
Поперечный уклон; 
Ровность в продольном направлении при измерении методом профилирования (IRI); 
Температура битума, минеральных материалов и готовой смеси на АБЗ;
Температура смеси на месте укладки; 
Качество поперечных и продольных сопряжений укладываемых слоев; 
Прочность сцепления слоев;
Коэффициент сцепления прибором ударного действия типа ППК
Шероховатость поверхности покрытия;
Коэффициент уплотнения конструктивных слоев. 
Устройство цементобетонных покрытий и оснований:
Высотные отметки по оси дороги; 
Ширина слоя; 
Толщина слоя; 
Ровность поверхности; 
Ровность в продольном направлении при измерении методом профилирования (IRI); 
Ровность в продольном направлении при измерении трехметровой рейкой; 
Поперечный уклон; 
Разница в уровне поверхности в швах; 
Показатель удобоукладываемости бетонной смеси и объем вовлеченного воздуха; 
Соблюдение технологических режимов бетонирования, устойчивость боковых кромок, нарезки и герметизации швов, сплошность поверхности, качество ухода за бетоном; 
Правильность нарезки пазов деформационных швов; 
Шероховатость поверхности покрытия.
Обустройство дорог:
Разметка центров котлованов и скважин под элементы обстановки; 
Точность установки стоек и столбиков в плане; 
Глубина ям и скважин под стойки и столбики; 
Высота установки ограждений, знаков, сигнальных столбиков и других элементов обстановки; 
Устройство присыпных берм, грунтовых валов.
	ТКП 059.1-2020
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	Е.В.Рокало




	
	ТКП 059.1-2020

































ТКП 658-2021
	Дорожные знаки и информационные табло
Расположение стоек дорожных знаков и табло; 
Расположение вертикальных осей симметрии знаков и осей симметрии стоек; 
Расстояние от края знака до края проезжей части или бровки земляного полотна;
Высота нижней кромки щита знака на каждый метр ширины шага. 
Дорожная разметка
Толщина нанесения линий разметки в плане; 
Ширина линий разметки; 
Прямолинейность краев линий разметки; 
Температура воздуха и покрытия; 
Соответствие нанесенных линий и знаков разметки проектному положению; 
Линейные размеры горизонтальной и вертикальной дорожной разметки.
Дорожные ограждения
Ширина стоек 
Высота стоек дорожных ограждений относительно уровня поверхности обочин, проезжей части или разделительной полосы в месте их установки или кромки проезжей части; 
Поперечное расположение стоек дорожных ограждений от бровки земляного полотна или края проезжей части; 
Отклонение верха стоек относительно продольной оси ограждения; 
Волнистость линии ограждения в плане на длине 10 м; 
Момент затяжки болтовых соединений.
Сигнальные столбики
Расположение сигнальных столбиков и тумб.
Искусственные неровности 
Угол наезда на искусственную неровность; 
Размеры элементов искусственной неровности
Устройство поверхностной обработки:
Качество подготовки покрытия (отсутствие дефектов, пыли и грязи, подгрунтовок); 
Температура окружающего воздуха и покрытия; 
Температура вяжущего; 
Равномерность распределения вяжущего материала, чистота и равномерность распределения щебня; 
Качество продольных и поперечных стыков
Схема и режим уплотнения
Степень уплотнения; 
Ровность отсечения на участках сопряжения с существующим покрытием;
Ширина распределения и ровность кромки;
Удаление незакрепившегося щебня; 
Шероховатость покрытия (метод «песчаное пятно»)
	ТКП 059.1-2020

































ТКП 658-2021

	3 Устройство мостов и труб
	СП 3.03.02-2021; 
СН 1.03.02-2019
	Геодезические работы: п. 6.1 – п. 6.3; 
Арматурные работы: п. 8.1 – п. 8.5; 
Бетонные работы: п. 9.1 – п. 9.7, п. 9.9 – п. 9.12; 
Бетонирование монолитных конструкций: п. 10.2 – п. 10.4; 
	СТБ 2158-2011
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	Устройство железобетонных труб: п. 15.1 – п. 15.8; 
Опалубочные работы: п. 26.1 – п. 26.3; 
Засыпка водопропускных труб и устоев мостов: п. 30.1 – п. 30.8, п 30.8.1 – 30.8.5; 
Укрепительные работы: п. 31.1 – п. 31.3, п. 31.5.
	

	4 Благоустройство территорий. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных
	СП 3.02.09-2025; 
СП 3.02.10-2025

	Сооружение земляного полотна: п. 5.1; 
Устройство слоев основания: п. 5.2; 
Установка бортового камня: п. 5.3; 
Устройство сборного покрытия из плит тротуарных: 
п. 5.4
	СП 1.03.17-2025
ГОСТ 26433.2-94



	5 Песок для строительных работ, за исключением песка, предназначенного в качестве заполнителя для бетонов и растворов
	ГОСТ 8736-2014 (до 01.09.2026); 
ГОСТ 8736-2025 
(с 01.09.2026)
	Отбор проб, п. 2; 
Зерновой состав и модуль крупности, п. 3; 
Содержание глины в комках, п. 4; 
Содержание пылевидных и глинистых частиц, п. 5.3; 
Насыпная плотность, п. 9.1; 
Влажность, п. 10
	ГОСТ 8735-88


	6 Щебень и гравий из плотных горных пород за исключением щебеня и гравия, предназначенного в качестве заполнителя для бетонов и растворов
	ГОСТ 8267-93

	Отбор проб, п. 4.2; 
Зерновой состав, п. 4.3; 
Содержание пылевидных и глинистых частиц, п. 4.5.1, 
п. 4.5.3;
Содержание глины в комках, п. 4.6;  
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, п. 4.7.1; 
Насыпная плотность (фр. до 20 мм), п. 4.17.1; 
Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные, п. 4.17.2; 
Влажность, п. 4.19
	ГОСТ 8269.0-97

	7 Смеси песчано-гравийные
	ГОСТ 23735-2014
	Отбор проб; 
Зерновой состав; 
Содержание пылевидных и глинистых частиц; 
Содержание глины в комках; 
Насыпная плотность
	ГОСТ 23735-2014; 
ГОСТ 8735-88; 
ГОСТ 8269.0-97

	8 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные
	СТБ 2318-2025
	Отбор проб; 
Зерновой состав 
Содержание пылевидных и глинистых частиц
Содержание глины в комках
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы
Насыпная плотность
	СТБ 2318-2025; 
ГОСТ 8735-88;  
ГОСТ 8269.0-97




	9 Битумы нефтяные дорожные
	СТБ EN 12591-2010; 
ГОСТ 22245-90; 
ТУ BY 400091131. 009-2011
СТБ 1062-97
ГОСТ 33133-20014
	Отбор проб

	ГОСТ 2517-2012; 
ГОСТ EN 58-2016
ГОСТ 33133-20014

	10 Эмульсии битумные катионные
	СТБ 1245-2024
	Отбор проб

	СТБ 1245-2024
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                                                          М.П.

	Е.В.Рокало




	11 Порошок минеральный
	ГОСТ 16557-2005
	Отбор проб, п. 6.12; 
Зерновой состав, п. 7.2; 
Истинная плотность, п.7.3.1 
Влажность, п. 7.10
	ГОСТ 16557-2005

	12 Смеси  асфальтобетонные и асфальтобетон 
	СТБ 1033-2016

	Отбор проб смеси и асфальтобетона, п. 4; 
Приготовление смесей в лаборатории, п. 5; 
Изготовление образцов из смеси, п. 6.3, п. 6.4;  
Изготовление образцов из кернов (вырубок), п. 7; 
Средняя плотность асфальтобетона, п. 8.1; 
Средняя плотность минеральной части асфальтобетона, п. 8.2;  
Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона, п. 8.3; 
Истинная плотность смеси и асфальтобетона, п. 8.4.2, 
п. 8.4.3; 
Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона, п. 8.5; 
Остаточная пористость асфальтобетона, п. 8.6;  
Водонасыщение асфальтобетона, п. 8.7; 
Набухание асфальтобетона, п. 8.8; 
Предел прочности при сжатии при 20 °С и 50 °С, п. 8.9; 
Предел прочности при растяжении при расколе при температуре 0 °С, п. 8.10; 
Предел прочности при сдвиге при температуре 50 °С, 
п. 8.11; 
Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде, п. 8.16; 
Содержание вяжущего методом выжигания, п. 8.17.4; 
Зерновой состав минеральной части смеси, п. 8.17.7; 
Сцепление вяжущего с поверхностью минеральной части смеси, п. 8.18; 
Степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях (коэффициент уплотнения), п. 8.20; 
Однородность готовой смеси, п. 8.23; 
Температура готовой смеси
	СТБ 1115-2013; 





























СТБ 1033-2016

	13 Материалы противогололедные 

	СТБ 1158-2013
	Отбор проб, п. 8.2; 
Внешний вид, п. 8.3
Содержание зерен противогололедного материала, п.8.4
Содержание водорастворимых веществ, пылеватых и глинистых частиц, п.8.5
Влажность
Насыпная плотность
	СТБ 1158-2013
ГОСТ 8269.0-97
ГОСТ 8735-88


	14 Асфальтогранулят 
	СТБ 1705-2015
	Отбор проб; 
Зерновой состав асфальтогранулята (полные остатки на контрольных ситах); 
Зерновой состав минеральной части асфальтогранулята; 
Содержание органического вяжущего; 
Содержание пылевидных и глинистых частиц; 
Насыпная плотность 
	СТБ 1705-2015; 
СТБ 1115-2013; 
ГОСТ 8269.0-97
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	15 Отсев из материалов дробления горных пород
	ТУ BY 200161167. 003-2010
	Отбор проб, п. 2; 
Зерновой состав и модуль крупности, п. 3; 
Содержание глины в комках, п. 4; 
Содержание пылевидных и глинистых частиц, п. 5.3; 
Насыпная плотность, п. 9.1; 
Влажность, п. 10
	ГОСТ 8735-88; 
ГОСТ 8269.0-97


	16. Грунты
	СП 5.01.04-2025
	Отбор проб; 
Влажность (метод высушивания до постоянной массы), п. 5; 
Плотность грунта (метод режущего кольца), п. 9; 
Степень уплотнения (метод динамического зондирования), п. 6.2
	ГОСТ 12071-2014
ГОСТ 5180-2015
СТБ 2176-2025
СТБ 1377-2003
ГОСТ 12536-2014
ТКП 059.1-2020
ГОСТ 22733-2016
ГОСТ 25584-2023

	[bookmark: _GoBack]17. Песок природный


	ГОСТ 32824-2014
	Отбор проб
Зерновой состав и модуль крупности
Содержание глины в комках
Содержание пылевидных и глинистых частиц
Истинная плотность
Влажность
Насыпная плотность
Пустотность
Содержание пылевидных и глинистых частиц методом   
набухания
	ГОСТ 32728-2014
ГОСТ 32727-2014
ГОСТ 32726-2014
ГОСТ 32725-2014
ГОСТ 32722-2014
ГОСТ 32768-2014
ГОСТ 32721-2014

ГОСТ 32708-2014




	Заместитель директора             

                                                          М.П.

	Е.В.Рокало



