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Область технической компетентности системы производственного контроля
Государственного унитарного производственного предприятия «Белоозерский завод 
бетонных изделий»

	Наименование работ (услуг) в строительстве, строительных материалов, строительных изделий и строительных конструкций
	Обозначение технического
нормативного правового акта, устанавливающего требования к выполнению работ (оказанию услуг) в строительстве, к 
строительным материалам, строительным изделиям и строительным конструкциям
	Наименование вида работ (услуг) в строительстве; 
испытаний и (или) определяемых параметров
	Обозначение
технического
нормативного
правого акта,
устанавливающего
методы проведения
испытаний,
контроля



	Смеси бетонные 
	СТБ 1035-96

	Отбор проб. Удобоукладываемость по показателю подвижности. Сохраняемость удобоукладываемости. Класс бетона по прочности на сжатие
	СТБ 1035-96
СТБ 1545-2005
ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 18105-2018

	Плиты бетонные тротуарные вибропрессованные

	СТБ 1071-2007  
	Отпускная прочность бетона. Точность геометрических параметров. Качество бетонных поверхностей.  Плотность бетона в состоянии естественной влажности. Однотонность цвета. Правильность нанесения маркировки. Определение водопоглощения
	СТБ 1071-2007
СТБ 1152-99  ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 13015.2-81
ГОСТ 12730.1-2020
ГОСТ 12730.3-2020

	Камни бетонные бортовые




	СТБ 1097-2012 





	Отпускная прочность бетона. Класс бетона по прочности на сжатие. Точность геометрических параметров. Ширина раскрытия технологических трещин. Категория бетонной поверхности. Однотонность цвета. Наличие и правильность нанесения маркировки. Правильность упаковки
	СТБ 1097-2012 
СТБ 1152-99 
ГОСТ 28570-2019
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 13015.0-83 
ГОСТ 13015.2-81

	Элементы благоустройства бетонные



	ТУ ВY 200022173.002-2019


	Класс бетона по прочности на сжатие.
Нормируемая отпускная прочность бетона. Плотность бетона элементов в состоянии естественной влажности. Точность геометрических параметров.
Качество бетонной поверхности. Однотонность цвета элементов эталону образцу. Правильность нанесения маркировки
	ТУ ВY 2000221173.002-2019
ГОСТ 10180-2012 
ГОСТ18105-2018 
ГОСТ 12730.0 -2020
ГОСТ 26433.1-89 
ГОСТ13015.0-83 
ГОСТ 13015.2-81 


	Блоки опалубки каналов навозоудаления бетонные
	ТУ  ВY 200022173.001-2016

	Прочность блока опалубки на сжатие (отпускная прочность). Точность геометрических параметров. Категория бетонной поверхности. Правильность  нанесения маркировочных надписей.
Плотность бетона в состоянии естественной влажности.
	ТУ  ВY 200022173.001-2016 
ГОСТ 8462-85 
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 12730.0-2020 
ГОСТ 13015.0-83 
ГОСТ 13015.2-81 
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	Песок для строительных работ
	ГОСТ 8736-2014
	Отбор проб. Насыпная плотность, влажность
	ГОСТ 8736-2014
ГОСТ 8735-88

	Цемент
	ГОСТ 31108-2020 
	Подготовка пробы. Отбор проб. 
Определение нормальной густоты цементного теста. Определение сроков схватывания
	ГОСТ 310.1-76
ГОСТ 310.3-76
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