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	1. Песок для строительных работ



	ГОСТ 8736-2014
	Отбор проб, п. 2
Зерновой состав и модуль крупности, п. 3
Содержание глины в комках, п. 4
Содержание пылевидных и глинистых частиц, п. 5.3
Истинная плотность (пикнометрический метод), 
п. 8.1
Насыпная плотность, п. 9.1
Влажность, п. 10 


	ГОСТ 8735-88

	2. Щебень и гравий из плотных горных пород 
	ГОСТ 8267-93

	Отбор проб, п. 4.2
Зерновой состав, п. 4.3
Содержание дробленых зерен в щебне из гравия, 
п. 4.4
Содержание пылевидных и глинистых частиц, п. 4.5.3
Содержание глины в комках, п. 4.6
Содержание зерен пластинчатой (лещадной)
и игловатой формы, п. 4.7.1
Дробимость (фр. до 40 мм), п. 4.8
Содержание зерен слабых пород, п. 4.9
Морозостойкость, п. 4.12.1
Средняя плотность (фр. до 40 мм), п. 4.16.1
Пористость, п. 4.16.2 
Насыпная плотность, п. 4.17.1
Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные (фр. до 
40 мм), п. 4.17.2
Водопоглощение, п. 4.18
Влажность, п. 4.19


	ГОСТ 8269.0-97

	3. Смеси 
щебеночно-гравийно-песчаные  
	СТБ 2318-2013
	Отбор проб
Гранулометрический состав, п. 6.2
Содержание пылевидных и глинистых частиц, п. 6.7
Содержание глины в комках, п. 6.8
Водостойкость щебня, п. 6.10
Содержание дробленых зерен в щебне из гравия, 
п. 4.4
Насыпная плотность, п. 4.17.1
Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные (фр. до 
40 мм), п. 4.17.2


	СТБ 2318-2013
ГОСТ 8269.0-97
ГОСТ 8735-88
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__________________________________
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М.П.
	


        В.К.Шумчик



	4. Смеси песчано-гравийные 

	ГОСТ 23735-2014
	Отбор проб
Зерновой состав, п. 6.1
Содержание пылевидных и глинистых частиц, п. 6.2
Содержание глины в комках, п. 6.2
Насыпная плотность, п. 6.3
Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные (фр. до 
40 мм), п. 4.17.2
Влажность, п. 4.19

	ГОСТ 23735-2014
ГОСТ 8269.0-97
ГОСТ 8735-88


	5. Грунты










	СТБ 943-2007









	Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов
Гранулометрический (зерновой) состав, п. 4.2
Влажность (метод высушивания до постоянной массы), п. 5
Плотность (метод режущего кольца), п. 9
Плотность скелета (сухого) грунта расчетным методом, п. 12
Максимальная плотность
Коэффициент фильтрации песчаных грунтов, применяемых в дорожном и аэродромном строительстве, п. 4.5
Контроль степени уплотнения грунтов, п. 6.3
 
	ГОСТ 12071-2014

ГОСТ 12536-2014
ГОСТ 5180-2015




ГОСТ 22733-2016
ГОСТ 25584-2016


СТБ 2176-2011


	6. Битумы нефтяные 

	СТБ 1062-97
	Отбор проб
Глубина проникновения иглы при 250С и при 00С
Температура размягчения по кольцу и шару

	ГОСТ 2517-2012
ГОСТ 11501-78
ГОСТ 11506-73


	
	ГОСТ 22245-90

	Отбор проб
Глубина проникновения иглы при 250С и при 00С
Температура размягчения по кольцу и шару
Индекс пенетрации, прил.2
Температура хрупкости дорожных битумов марок БН, прил.3

	ГОСТ 2517-2012
ГОСТ 11501-78
ГОСТ 11506-73
ГОСТ 22245-90


	
	СТБ EN 12591-2010

	Отбор проб
Подготовка образцов для испытания
Глубина проникновения иглы 
Температура размягчения по кольцу и шару
Индекс пенетрации, прил. А

	СТБ EN 58-2014
СТБ EN 12594-2010
СТБ EN 1426-2009
СТБ EN 1427-2009
СТБ EN 12591-2010


	7. Порошок 
минеральный 
	ГОСТ 16557-2005
	Отбор проб, п. 6.12
[bookmark: _GoBack]Зерновой состав, п. 7.2
Истинная плотность, п. 7.3
Влажность, п. 7.10

	ГОСТ 16557-2005

	8. Бетоны 
тяжелые
	СТБ 2221-2020

	Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов, п. 4.2
Прочность на сжатие, п. 7.2

	ГОСТ 10180-2012
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	9. Материалы противогололедные
	СТБ 1158-2013
	Отбор проб, п. 8.2
Внешний вид противогололедных материалов, п. 8.3
Содержание зерен противогололедного материала, п. 8.4
Содержание противогололедного реагента (водорастворимых веществ), пылевидных и глинистых частиц, п. 8.5
Слеживаемость, п. 8.6
Плавящая способность, п. 8.8


	СТБ 1158-2013


	10. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон
	СТБ 1033-2016

	Отбор проб смеси и асфальтобетона, п. 4
Изготовление образцов  из смеси (комбинированным методом и прессованием), п. 6.3, п. 6.4
Изготовление образцов  из кернов (вырубок), п. 7
Средняя плотность асфальтобетона, п. 8.1
Средняя плотность минеральной части асфальтобетона, п. 8.2
Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона, п. 8.3
Истинная плотность смеси и асфальтобетона, 
п. 8.4.3
Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона, п. 8.5
Остаточная пористость асфальтобетона, п. 8.6
Водонасыщение асфальтобетона, п. 8.7
Набухание асфальтобетона, п. 8.8
Предел прочности асфальтобетона при сжатии, 
п. 8.9
Предел прочности при растяжении при расклоле при температуре ºС, п. 8.10
Предел прочности при сдвиге при температуре 
50 ºС, п. 8.11
Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде, п. 8.16
Содержание вяжущего методом выжигания, 
п. 8.17.4
Зерновой состав минеральной части смеси, п. 8.17.7
Сцепление вяжущего с поверхностью минеральной части смеси, п. 8.18
Степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях, п. 8.20
Стекание вяжущего, п. 8.21
Однородность смеси по коэффициенту вариации, 
п. 8.23
Температура готовой смеси, п. 5.10
	СТБ 1115-2013

































СТБ 1033-2016
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