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ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
производственного контроля
филиала «Могилевжелезобетон»                                                                           Открытого акционерного общества «Кричевцементношифер»
наименование организации
	Наименование работ (услуг) в строительстве, строительных материалов, строительных изделий и строительных конструкций
	Обозначение технического нормативного правового акта, устанавливающего требования к выполнению работ (оказанию услуг) в строительстве,                     к строительным материалам, строительным изделиям и строительным конструкциям
	Наименование вида работ (услуг) в строительстве;
испытаний и (или) определяемых параметров
	Обозначение технического нормативного правового акта, устанавливающего методы проведения    испытаний, контроля



	Смеси
бетонные
	СТБ 1035-96
	Отбор проб 
	СТБ 1545-2005, п. 4,
ГОСТ 10180-2012, п.4

	
	
	Расслаиваемость 
	СТБ 1545-2005, п.8

	
	
	Удобоукладываемость по показателю подвижности 
	СТБ 1545-2005, п.5

	
	
	Содержания  воздуха (пористости) в бетонной смеси
	СТБ 1545-2005, п.7

	
	
	Температура бетонной смеси
	СТБ 1035-96, п.6.7,
СТБ 1545-2005, п.9

	
	
	Сохраняемость удобоукладываемости по времени
	СТБ 1545-2005, п. 10

	
	
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 10180-2012, п. 7.2,
ГОСТ 18105-2018

	
	
	Средняя плотность
	СТБ 1545-2005, п. 6

	
	
	Влажность заполнителя
	СТБ 1545-2005, п. 5.5

	
	
	Морозостойкость
	ГОСТ 10060.0-95,
ГОСТ 10060.2-95

	
	
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.5-2018, 
п. 2.3.3

	Смеси растворные и растворы строительные 
	СТБ 1307-2012
	Отбор проб
	ГОСТ 5802-2024, п.4

	
	
	Подвижность или консистенция
	ГОСТ 5802-2024, п. 5

	
	
	Жизнеспособность и группа по сохраняемости
	СТБ 1307-2012, п.7.5

	
	
	Средняя плотность растворной смеси
	ГОСТ 5802-2024, п. 6

	
	
	Прочность на сжатие раствора 
	ГОСТ 5802-2024, п. 9

	
	
	Средняя плотность раствора
	ГОСТ 5802-2024, п. 10

	
	
	Расслаиваемость
	ГОСТ 5802-2024, п. 7

	
	
	Морозостойкость
	ГОСТ 5802-2024, п. 13

	Бетоны для транспортного и гидротехнического строительства
	СТБ 2221-2020
	Отбор проб

	СТБ 1545-2005, п.4,
ГОСТ 10180-2012, п.4

	
	
	Морозостойкость
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.2-95

	
	
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.5-2018,
п. 2.3.3

	
	
	Водопоглощение бетона
	ГОСТ 12730.3-2020

	
	
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 10180-2012, п. 7.2

	
	
	Влажность бетона
	ГОСТ 12730.2-2020

	
	
	Прочность на растяжение при изгибе
	ГОСТ 10180-2012, п. 7.3

	
	
	Средняя плотность
	ГОСТ 12730.1-2020

	
	
	Расслаиваемость
	СТБ 1545-2005, п.8

	
	
	Удобоукладываемость по показателю подвижности
	СТБ 1545-2005 п.5

	
	
	Содержания воздуха (пористости) в бетонной смеси
	СТБ 1545-2005 п.7.4

	
	
	Температура бетонной смеси
	СТБ 1035-96
СТБ 1545-2005 п.9

	Оголовки, плиты крепления и гасители железобетонные для мелиоративных систем
	СТБ 1253-2001
	Отбор проб

	ГОСТ 13015.1-81
СТБ 1545-2005, п.4

	
	
	Внешний вид и качество поверхностей
	СТБ 1253-2001

	
	
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 10180-2012, п. 7.2

	
	
	Определение точности геометрических параметров:
-размеры и отклонения от прямолинейности, плоскостности, перпендикулярности
-размеры раковин, наплывов и окопов
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	
	
	Морозостойкость
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.2-95

	
	
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.5-2018, 
п. 2.3.3

	
	
	Водопоглощение бетона
	ГОСТ 12730.3-2020

	
	
	Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры
	ГОСТ 22904-93

	
	
	Контроль сварных арматурных и закладных изделий
	ГОСТ 10922-2012, п. 5.3

	
	
	Контроль качества антикоррозионного покрытия закладных изделий
	ГОСТ 9.916-2023

	
	
	Маркировка
	ГОСТ13015.2-81
СТБ 1253-2001

	Арматурные и закладные сварные изделия, соединения сварные арматуры
	ГОСТ 10922-12

	Отбор образцов;
Внешний вид арматурных и закладных изделий;
	ГОСТ 10922-12


	
	
	Линейные размеры, отклонения от линейных размеров;
Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов закладных изделий;
Отклонение от перпендикулярности анкерных соединений;
Отклонение от соосности, перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях;
Отклонение угла между поверхностью плоского элемента и анкерным стержнем закладной детали
Осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях, выполняемых контактной точечной сваркой;
Размер углов между поверхностью плоского элемента и анкерным стержнем закладной детали;

	ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 10922-12, п. 7


	
	
	Плотность затяжки соединения механических резьбовых стыковых соединений;
Состояние кромок плоских элементов; 
	ГОСТ 10922-12

	
	
	Размеры и внешний вид сварных соединений
	ГОСТ 10922-2012, 
п. 6.16, п.7.8

	Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий
	ГОСТ 23279-2012
	Внешний вид арматурных и закладных изделий;
Отбор образцов;
	ГОСТ 10922-12, п. 6


	
	
	Линейные размеры, отклонения от линейных размеров:
- ширины плоских сеток;
- длины плоских сеток;
- прямолинейности стержней;
Шаг продольных и поперечных стержней;
Разница длин диагоналей плоских сеток;
Размеры выпусков стержней;
Прямолинейность поперечных стержней;
	ГОСТ 26433.1-89,
ГОСТ 10922-2012, п.7


	
	
	Относительная осадка в крестообразных соединениях стержней, их смятие электродами
	ГОСТ 10922-12, п.7.9


	
	
	Качество поверхности сварных соединений
Размер и число наружных дефектов в сварных соединениях 
	ГОСТ 10922-2012, 
п. 6.16, п.7.8 





Руководитель организации 
по оценке системы 	
производственного контроля
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